哈尔滨九洲四号发电有限公司
燃煤采购

招标公告
招标编号：JZNY-GR-202601
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
中国·哈尔滨
二〇二六年七月

招标公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司对哈尔滨九洲四号发电有限公司煤炭采购项目（招标编号：JZNY-GR-202601）进行国内邀请合格的企业参加投标。
一、招标内容：
哈尔滨九洲四号发电有限公司煤炭采购项目。（详细见技术规范/材料清单的供货范围）
二、资金来源：
企业自筹资金。
工程地点与交货期：

交货地点：哈尔滨九洲四号发电有限公司（暂定哈尔滨市宾县胜利镇）
交货期：2026年09月30日前。

需求数量：6000吨
四、投标资格：
1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；

2、代理商投标的，应具有投标资质企业的授权书及承诺书。

3、注册资本：注册资本金500万元(含500万元)以上；
4、业绩：具有同行业类似业绩6个以上。需提交该业绩证明材料（如：合同扫描件内供货范围、签署页和联系电话等）；
5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利；

6、投标企业资质； 

7、诚信履约：具有良好的商业信誉，产品质量无不良记录，供货时间无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被列入黑名单，且在处罚期内；

五、购买招标文件时间：
2026年7月15日至2026年7月21日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书，投标保证金5000元；
六、购买招标文件流程
1 潜在投标人将如下材料和信息上传至 jzcg5@jiuzhougroup.com
1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号
1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。
	项目名称
	招标编号
	公司名称
	联系人、手机
	邮箱

	哈尔滨九洲四号发电有限公司
	JZNY-GR-202601
	
	
	


七、联系方式
所有投标文件须于2026年7月21日10:00前（北京时间)交到发送到zb@jze.com.cn。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
开标时间：2026年7月21日10:00(北京时间)

开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn
八、招标公告发布的媒介
本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。
九、招标人
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
商务联系人：许先生
联系  电话：13804606027
邮      编：150027
邮      箱：jzcg5@jze.com.cn
招标部门名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司招标委员会
单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号 
汇款资料：
户    名：哈尔滨九洲集团股份有限公司
开 户 行：光大银行哈尔滨东大直支行
账    号：7598 0188 0000 39010
汇入城市：哈尔滨
	品种
	收到基低位发热量
（MJ/kg）
	收到基低位发热量
（Kcal/kg）
	干燥基灰分（%）
	全水分
（%）
	干燥无灰基挥发分
（%）
	干燥基硫分（%）
	焦渣

特征
	颗粒度

	
	Qnet,ar
	
	Ad
	Mt
	Vdaf
	St,d
	CRC
	

	烟煤
	19.25≥Qnet,ar≥18.41
	4500±100
	≤38 
	≤10
	≥40
	≤0.4
	1-4
	0~50mm


煤指标要求

1.交货要求：按照甲方要求分批次送货，签开口合同，以固定单价方式，货到验收合格后付款，需包含运费、过磅费、传堆、卸车。无预付款。一票制。甲方不接受低于指标要求的燃煤。若低于要求指标，甲方可单方面解除合同，所造成的损失由乙方承担（包括但不限于甲方有权拒收货物并要求乙方返还已支付款项。同时，甲方有权选择与第三方签订供货合同，由此产生的额外费用由乙方全额赔偿），需方需求为原煤（燃烧过程稳定，无断燃现象），不接受调制煤（燃烧过程断燃不连续，回温慢）。

2.每车到场取样：甲乙双方双人共同现场采样，样品一式三份现场密封、双方签字封签：①送检样（随机送第三方化验室）、②需方留存仲裁备样（需方单独封存保管）、③供方留样。未经需方许可，任何单位、个人不得私自拆封送检样品。

3.结算以第三方正规CMA资质化验报告为初步结算依据；需方对化验数据存疑、指标逻辑交叉矛盾时，有权在收到化验报告3个工作日内，使用本方封存备样，另行随机选取具备CMA资质的异地第三方化验机构复检仲裁，仲裁化验结果为本批次最终结算依据，原第三方化验数据作废。化验结果以需方为准，且供方在送样时不得同往。复检费用在合格范围内由需方负责，不合格由供方负责。不接受收到基低位发热量小于4200 Kcal/kg的煤，高于4200低于4400按照合同条款扣款。

4.试烧要求：20吨锅炉，4500大卡煤：2.1～2.7t/h，同工况耗煤超上限10%，判定实际热值低于化验值。

每批次新煤源需现场试烧连续3小时，分严寒、常温两种工况：

环境气温≤-15℃：供水稳定46～53℃、回水37～44℃，冷炉每小时水温升温1～2℃；

环境气温＞-5℃：供水37～44℃、回水～52℃；

炉膛燃烧温度800～950℃，出渣松散无大块焦渣、燃烧无长期冒黑烟；

化验指标全部合格但试烧达不到以上任意一条，判定煤质与化验单不符，需方启动留样复检并按约定扣款或拒收。

不允许出现断燃现象，若出现视为调制煤，将到货燃煤一律退回并追究其相关责任

试烧时要求运维部、物流部、审计部门等同时到场监督全过程。

5.付款方式：验收合格并供方提供全额发票后，再付款。

