贵州关岭国风新能源有限公司

普利风电场风机塔筒内外壁锈蚀除锈补漆

招标公告
招标编号：FD-TT-FC-2026-06
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
中国·哈尔滨

二〇二六年七月

1.1招标公告
招标公告
哈尔滨九洲集团股份有限公司对贵州关岭国风新能源有限公司普利风电场风机塔筒内外壁锈蚀除锈补漆（招标编号：FD-TT-FC-2026-06）进行国内邀请合格的企业参加投标。

一、招标内容：
本次施工涵盖场内14台2.0MW风机钢制塔筒，包含塔筒下段、中段、上段、门框、爬梯、法兰、附属钢结构内外壁全域除锈防腐补漆；经前期摸排，塔筒外壁浮锈、塔筒内壁凝水锈蚀、局部起皮锈蚀、涂层粉化开裂，需分级除锈、基层修复、分层涂装翻新，塔筒内滑轨卡瑟修复、门框变形校正、塔筒门密封胶条更换、防风销整套更换、门锁全套更换。

二、资金来源：
企业自筹资金。
三、工程地点与交货期：
施工地点：贵州省安顺市市关岭县花江镇普利风电场场内风机机位

工程期：合同签订、进场备案完成后90日历天

四、投标资格：
1.投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含钢结构防腐、高空作业、风电运维、涂装施工相关业务；

2.具备建筑防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

3.具备属地高空作业、危废处置备案资质，可合规处置废油漆渣、锈蚀粉尘危废物料。

4.近3年内（2023-2026）具有不少于3项及以上陆上/海上风电塔筒除锈补漆防腐同类完工项目业绩，需提供合同扫描件、竣工验收证明、现场施工佐证图片，单项业绩风机台数不少于15台。

5.项目负责人：持有建筑施工安全员A证、高空作业管理证书，3年以上风电防腐项目管理经验，无安全事故记录；

6.现场作业人员：全员持有高空作业特种作业操作证、有限空间作业证（塔筒内壁属于有限空间）、防腐动火作业证，持证上岗率100%；

7.专职安全员：每5台机位配置1名专职安全员，持有安全员C证，专职负责有限空间、高空、动火作业监护。

8.自有高空作业吊篮、无尘打磨除锈设备、高压无气喷涂设备、漆膜测厚仪、附着力测试仪、温湿度检测仪全套施工检测设备；

9.近三年财务状况良好，无失信被执行人、重大安全行政处罚、招投标违法记录；

10.具备风电项目保险投保能力，进场前购买足额高空作业意外险、项目第三者责任险。
五、购买招标文件时间：
2026年07月16日至2026年07月27日，每天上午09：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。
六、购买招标文件流程
1 潜在投标人将如下材料和信息上传至jzcg5@jiuzhougroup.com
1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。
	项目名称
	招标编号
	投标内容
	公司名称
	联系人、手机
	邮箱

	普利风电场风机塔筒内外壁锈蚀除锈补漆
	FD-TT-FC-2026-06
	
	
	
	


七、联系方式
所有投标文件须于2026年07月27日10:00前（北京时间)发送到zb@jze.com.cn 如有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2024年07月27日10:00 (北京时间)

开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn
八、招标公告发布的媒介
本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。
九、招标人
招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司
商务联系人：许先生
联系  电话：13804606027
邮      编：150027
邮      箱：jzcg5@jiuzhougroup.com
招标部门名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司招标委员会
单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号 
汇款资料：
名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开户银行：光大银行哈尔滨东大支行

银行账户：75980188000039010
第二章  投标须知
一、投标人须知前附表
	序号
	内          容

	1
	招标人/买方：哈尔滨九洲集团股份有限公司
招标内容：
本次施工涵盖场内14台2.0MW风机钢制塔筒，包含塔筒下段、中段、上段、门框、爬梯、法兰、附属钢结构内外壁全域除锈防腐补漆；经前期摸排，塔筒外壁浮锈、塔筒内壁凝水锈蚀、局部起皮锈蚀、涂层粉化开裂，需分级除锈、基层修复、分层涂装翻新，塔筒内滑轨卡瑟修复、门框变形校正、塔筒门密封胶条更换、防风销整套更换、门锁全套更换。

质量标准：合格，满足招标文件所要求的各项技术指标。
工程地点：贵州省安顺市市关岭县花江镇普利风电场场内风机机位。
工程期：合同签订、进场备案完成后90日历天
报价要求：指定位置就位价，并配合安装单位进行安装与调试。

	2
	资金来源：企业自筹资金

	3
	1.投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含钢结构防腐、高空作业、风电运维、涂装施工相关业务；

2.具备建筑防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

3.具备属地高空作业、危废处置备案资质，可合规处置废油漆渣、锈蚀粉尘危废物料。

4.近3年内（2023-2026）具有不少于3项及以上陆上/海上风电塔筒除锈补漆防腐同类完工项目业绩，需提供合同扫描件、竣工验收证明、现场施工佐证图片，单项业绩风机台数不少于15台。

5.项目负责人：持有建筑施工安全员A证、高空作业管理证书，3年以上风电防腐项目管理经验，无安全事故记录；

6.现场作业人员：全员持有高空作业特种作业操作证、有限空间作业证（塔筒内壁属于有限空间）、防腐动火作业证，持证上岗率100%；

7.专职安全员：每5台机位配置1名专职安全员，持有安全员C证，专职负责有限空间、高空、动火作业监护。

8.自有高空作业吊篮、无尘打磨除锈设备、高压无气喷涂设备、漆膜测厚仪、附着力测试仪、温湿度检测仪全套施工检测设备；

9.近三年财务状况良好，无失信被执行人、重大安全行政处罚、招投标违法记录；

10.具备风电项目保险投保能力，进场前购买足额高空作业意外险、项目第三者责任险。

	4
	投标有效期：20天

	5
	投标保证金：
1、金额：壹万元
2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。
3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。
4、联系人：许先生
5、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。

	6
	投标文件份数：
电子版标书独立文档2份（1.商务一份（不体现报价）、技术一份（不体现报价），2.报价单PDF和Excel各一份）

	7
	现场考察与标前答疑会：
招标人不组织现场考察和标前答疑会，由各投标单位根据自己需要自行考察，若有疑问以邮件形式。

	8
	投标书递交地点：电子开标，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn

	9
	投标截止日期：2026年07月27日10：00 (北京时间)

	10
	开标时间：2026年07月27日10：00  (北京时间)
开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn

	11
	评标方法：综合评定法

	12
	中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。


